## MISE EN OEUVRE DU ROUTAGE DYNAMIQUE RIP

### Présentation

Vous disposez d'une maquette consituée de deux réseaux interconnectés par l'intermédiaire de 3 routeurs.

- Ces deux réseaux sont les réseaux 200.10.1.0 /24 et 200.10.3.0 /24
- Les réseaux intermédiaires sont les réseau 200.10.12.0 /24 et 200.10.23.0 /24

La configuration IP des postes et des routeurs est effectuée, mais aucune route n'a été ajoutée sur les routeurs.

La communication entre les deux réseaux les plus extrêmes n'est donc pas assurée pour le moment.
On se propose de résoudre cette problématique de routage par un protocole de routage dynamique, RIP.

### Travail à faire

Il s'agit de configurer RIP sur les 3 routeurs, pour qu'ils s'échangent leurs tables de routage, de manière à ce que la communication entre PC-1 et PC-3 devienne effective.

Pour cela on vous demande de procéder aux étapes suivantes :

- Vérifier que les interfaces des routeurs sont correctement configurées
- Vérifier que les tables de routage ne contiennent pas de route statique ou dynamique
- Activer le routage RIP sur les 3 routeurs (sur tous les réseaux qu'il connaît)
- Vérifier la mise à jour des tables de routage sur les routeurs
- Vérifier que la communication est possible entre PC1 et PC-3

Une fois ces vérifications effectuées, contrôlez votre activité, pour vous assurer qu'elle est terminée et que vous obtenez bien tous les points.