## MISE EN OEUVRE DU ROUTAGE DYNAMIQUE RIP

### Présentation

Vous disposez d'une maquette consitués de deux réseaux interconnectés par l'intermédiaire de 3 routeurs.

- Ces deux réseaux seront les réseaux [[octet1]].[[octet2]].1.0 /24 et [[octet1]].[[octet2]].3.0 /24
- Les réseaux intermédiaires seront les réseaux [[octet1]].[[octet2]].12.0 /24 et [[octet1]].[[octet2]].23.0 /24

La configuration IP des postes et des routeurs est à votre charge, y compris la mise en place du routage par l'utilisation du protocole RIP.

Au final, la communication entre les deux réseaux les plus extrêmes devra être possible, après convergence du protocole de routage RIP.

### Travail à faire

Il s'agit de configurer les PCs et les actifs, puis d'activer RIP sur les 3 routeurs, pour qu'ils s'échangent leurs tables de routage, de manière à ce que la communication entre PC-[[etudiant1]] et PC-[[etudiant2]] devienne effective.

Pour cela on vous demande de procéder aux étapes suivantes :

- Procéder à la configuration des 2 PCs
- Configurer les interfaces des routeurs en utilisant la valeur du 4ème octet indiquée sur le routeur : .1 pour Routeur-1, .2 pour Routeur-2 et .3 pour Routeur-3

- Pour les interfaces série DCE s0/0/0, vous définirez un clock rate de 64000

- Vérifier que les tables de routage ne contiennent pas de route statique ou dynamique
- Activer le routage RIP sur les 3 routeurs (sur tous les réseaux qu'il connait)
- Vérifier la mise à jour des tables de routage sur les routeurs
- Vérifier que la communication est possible entre PC-[[etudiant1]] et PC-[[etudiant2]]

Une fois ces vérifications effectuées, contrôlez votre activité, pour vous assurer qu'elle est terminée et que vous obtenez bien tous les points.