
# Routeur-1

enable
conf t
hostname routeur-1
inter fa0/0
ip addr 200.10.1.1 255.255.255.0
no sh
inter s0/0/0
clock rate 64000
ip addr 200.10.12.1 255.255.255.0
no sh
end

conf t
router rip
version 2
network 200.10.1.0
network 200.10.12.0


# Routeur-2

enable
conf t
hostname routeur-2
inter s0/0/1
ip addr 200.10.12.2 255.255.255.0
no sh
inter s0/0/0
clock rate 64000
ip addr 200.10.23.2 255.255.255.0
no sh
end

conf t
router rip
version 2
network 200.10.23.0
network 200.10.12.0



# Routeur-3

enable
conf t
hostname routeur-3
inter fa0/0
ip addr 200.10.3.3 255.255.255.0
no sh
inter s0/0/1
ip addr 200.10.23.3 255.255.255.0
no sh
end

conf t
router rip
version 2
network 200.10.3.0
network 200.10.23.0


